附件2
收储运网点建设要求及各类补贴标准
	序号
	内容
	建设要求及说明

	一、3000㎡收储运网点建设要求及补贴标准

	1
	仓储仓库
	要求：面积3000㎡/处，为H型钢、C型钢、工字钢架结构要求，层高不低于6.5m，车辆进出自如，地面硬化厚度不小于20厘米。
补贴标准：按投资总额的30%予以补贴，单个收储运网点补贴不超过60万元。

	2
	设施设备
	要求：
（1）配置秸秆还田机、打包机、北斗终端等秸秆综合利用相关农机具、1套标识标牌及消防安全设施。
（2）根据需求自行配套地磅、运输车、叉车等秸秆转运收储设施设备。
（3）完成秸秆离田任务面积2000亩以上/处。
补贴标准：半喂入收割机按累计奖补金额（含国补）不超过购置总金额的50%予以补贴、其他相关农机具单台补贴不超过5万元。

	二、1000㎡收储运网点建设要求及补贴标准

	1
	仓储仓库
	要求：面积1000㎡/处，配备仓储设施或露天堆场，新建轻钢结构仓储的，纳入补贴。
补贴标准：按投资总额的30%予以补贴，单个收储运网点补贴不超过20万元。

	2
	设施设备
	要求：
（1）配置秸秆还田机、打包机、北斗终端等。
（2）完成秸秆离田任务面积1000亩以上/处。
补贴标准：半喂入收割机按累计奖补金额（含国补）不超过购置总金额的50%予以补贴、其他相关农机具单台补贴不超过5万元。

	三、其他要求及补贴标准

	1
	秸秆综合利用
	要求：支持主体消纳本地农作物秸秆，年利用量达1000吨以上。
补贴标准：20元/吨。

	2
	低茬收割
粉碎还田
	要求：
（1）低茬收割：水稻留茬高度≤15cm，油菜留茬高度≤25cm；秸秆粉碎长度5cm左右、呈撕裂状，粉碎长度合格率≥95%，漏切率≤1.5%。
（2）粉碎还田：对高茬（留茬高度>15cm）收割的，应在收割后先灭茬粉碎再还田。
补贴标准：30元/亩。

	3
	深翻耕还田
	要求：深翻（深翻深度≥20cm）还田。
补贴标准：40元/亩。

	4
	离田收储
	要求：完成秸秆离田任务面积1000亩以上/处、收储600吨以上/处。
补贴标准：40元/亩。

	5
	主体培育
	农业社会化服务组织1个、专业化农机服务组织1个。
补贴标准：5万元/个。
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