附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：津市市高新区城市排水防涝项目(一标段)                             
  工程编号：43078120240313****                                                  
	



业绩技术指标
	企业名称
	路大勘测有限公司
	企业统一社会信用代码
	91520900MA6HT1426U

	
	业绩类型（施工或监理）
	勘察
	业绩对应资质等级
	乙级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	戚家路全长554.72米，道路红线宽14米；外围雨水改造雨水管2480米。

	
	起始时间
	2024-03-13
	结束时间
	2024-03-23

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：
附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：津市市高新区城市排水防涝项目(二标段)                             
  工程编号：43078120240425****                                                  
	



业绩技术指标
	企业名称
	路大勘测有限公司
	企业统一社会信用代码
	91520900MA6HT1426U

	
	业绩类型（施工或监理）
	勘察
	业绩对应资质等级
	乙级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	项目位于津市市高新区戚关路(津市大道胥家湖路段)、创业路(戚家路-创新路段)、创新路(津市大道-胥家湖路段)、鸿祥路(孟姜女大道-沿江路段)、初期雨水池及事故池一期工程等，主要工程内容为道路工程、土石方工程、雨水工程以及相应的配套设施等。

	
	起始时间
	2024-03-13
	结束时间
	2024-06-09

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：



附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：津市市高新区城市排水防涝项目(三标段)                             
  工程编号：43078120240625****                                                 
	



业绩技术指标
	企业名称
	路大勘测有限公司
	企业统一社会信用代码
	91520900MA6HT1426U

	
	业绩类型（施工或监理）
	勘察
	业绩对应资质等级
	乙级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	1、冷却水排水管网及压力管、提升泵站集水池及临时监测房工程主要建设内容：新建Ⅱ级DN400钢筋混凝土承插管1638米，新建Ⅱ级DN800钢筋混凝土承插管685米、新建PN10压力等级DN250衬塑钢管为176米，新建DN600*9焊接钢管730米，各型号管架355个（主要管架规格5350*2900*5050mm）等；新建提升泵站集水池、临时监测房及安装工程，包含潜污泵（Q=500m 3 /h，H=16m，N=37kW）4台，闸阀（Z41T-10，DN250，PN1.0）4台；提升泵站集水池尺寸13.75m*15.05m*6.53m（H），51根型号为PHC 500 AB 100-12管桩,桩长=12m，桩身砼强度等级均为C80，单桩抗拔承载力特征值为250kPa；雨水监测池尺寸为14.6m*42.4m*6.53m（H）,168根型号为PHC400AB95-5,桩长=5m，桩身砼强度等级均为C80，单桩抗拔承载力特征值为200kPa，4m*3m*4.2m（H）临时监测房。
2、杉堰路、监测池雨水管网系统工程主要建设内容：新建Ⅱ级DN800钢筋混凝土承插管30米，新建Ⅱ级DN1000钢筋混凝土承插管21米，新建Ⅱ级DN1800钢筋混凝土承插管238米，新建Ⅱ级DN2200钢筋混凝土承插管1073米，新建DN600*9焊接钢管18米，新建DN1321*10焊接钢管8米，新建DN350*10焊接钢管750米；电动闸门（BXH=4000X2500 N=3kW）2台，潜污泵（BXH=4000X2500 N=3kW）3台。
3、一企一管污水管网系统工程主要建设内容：污水管道系统所经总长度约7.33km,管架段总长度5.43km，埋地段总长度1.9km，包含新建PN10衬塑钢管（DN65工程量为3860米；DN80工程量为13690米；DN100工程量为8513米；DN125工程量为13310米；DN200工程量为4336米），新建PN10焊接钢管（D219*4.5工程量为182米，D273*5工程量为145米）。

	
	起始时间
	2024-03-14
	结束时间
	2024-07-12

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：



附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：津市市襄窑路易涝点排涝系统改造工程                            
  工程编号：43078120240108****                                                  
	



业绩技术指标
	企业名称
	路大勘测有限公司
	企业统一社会信用代码
	91520900MA6HT1426U

	
	业绩类型（施工或监理）
	勘察
	业绩对应资质等级
	乙级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	1、西支沟改造2.35KM;
2、板鸭沟新建闸门;
3、汤家湖更换闸门;
4、襄窑路新建DN400截污干管556m;
5、新建截污井24个;
6、新建排水管网245m，恢复道路、人行道;
7、新建污水提升泵一座，设计规模3800吨/天。

	
	起始时间
	2024-03-13
	结束时间
	2024-03-20

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：




附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：津市市襄窑路易涝点排涝系统改造工程（二标段）                            
  工程编号：43078120240429****                                                 
	



业绩技术指标
	企业名称
	路大勘测有限公司
	企业统一社会信用代码
	91520900MA6HT1426U

	
	业绩类型（施工或监理）
	勘察
	业绩对应资质等级
	乙级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	襄窑路新建截污管、雨水管、截流井，2处管道非开挖修复；孟姜女大道西侧新建截污管，新建截流井及截留坎。

	
	起始时间
	2024-03-13
	结束时间
	2024-05-04

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：





附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：津市市襄窑路易涝点排涝系统改造工程（三标段）                           
[bookmark: _GoBack]  工程编号：43078120240624****                                                
	



业绩技术指标
	企业名称
	路大勘测有限公司
	企业统一社会信用代码
	91520900MA6HT1426U

	
	业绩类型（施工或监理）
	勘察
	业绩对应资质等级
	乙级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	主要工程内容为长山水库清淤、窑坡电排扩容工程;片区管网清淤和改造工程;管道及出水箱涵新建工程等。

	
	起始时间
	2024-03-10
	结束时间
	2024-09-15

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：






