附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：津市高新区鸡母山挡土墙、新城路北延新建管网项目                             
  工程编号：43078120250711****                                               
	
项目基本信息（对照立项批复填写）
	建设单位
	津市嘉山实业有限公司
	企业信用代码
	 91430781780863850L

	
	具体地点
	 湖南省津市高新技术产业开发区

	
	投资类型
	
	项目类别
	市政工程

	
	建设工程规划许可证编号
	

	
	立项文号
	2019-430781-47-01-041492-0006

	
	立项批准机关
	常德市津市市发展和改革局

	
	立项批复时间
	2025年7月10日
	立项机关级别
	区县级

	
	总面积
（平方米）
	
	总投资
（万元）
	150

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	其他

	
	建设规模
	主要包括新建挡土墙195米，维修围墙215米，每40米设置变形缝，新建排水边沟总长194米，排水边沟坡度依据现场实际情况调整，维修新城路原有雨水管网95米，检查井3座，沉泥井2座，新建新城路污水管网320米，检查井12座，更换成品水泥盖板10块，路面破除及恢复42平方米，新建拉管56米等建设内容。

	
	计划开工
	2025年8月20日
	计划竣工
	2025年11月19日


   
审核部门（公章）：                      审核人（签字）：


	
施工合同信息（对照施工合同填写）





	合同名称
	湖南省津市高新技术产业园开发区生物医药孵化园基础设施建设项目-津市高新区鸡母山挡土墙

	
	合同类别
	施工总包
	承包单位
	湖南金兴建筑工程有限公司

	
	合同编号
	430781202507110038-HZ-001
	合同金额
（万元）
	149.3194

	
	项目负责人
	张智峰
	身份证号码
	43022519830803****

	
	建设规模
	[bookmark: _GoBack]主要建设内容：对高新区新建挡土墙195米，维修围墙215米，新建排水沟总长194米，维修新城路原有雨水管95米，检查井3座，沉泥井2座，新建新城路污水管网320米，检查井12座，路面破除及恢复42平方米，新建拉管56米等建设。

	
	合同承包内容
	项目主要内容包含 M7.5 浆砌片石挡土墙波形护栏、实心砖围墙、 新做 DN300 及 DN500 混凝土管、聚乙烯钢带增强波纹管 DN400、 PE100、 DN400 聚乙烯拉管、 砖明沟、 雨水井及钢板支护等内容。


	
	合同签订日期
	2025年8月5日
	记录登记时间
	2025年9月6日

	
	计划开工日期
	2025年8月20日
	计划竣工日期
	2025年11月19日

	
	合同工期
	90天
	质量目标
	合格




审核部门（公章）：                      审核人（签字）：







	







施工许可信息（对照施工许可、开工报告填写）










	工程名称
	津市高新区鸡母山挡土墙、新城路北延新建管网项目
	施工许可证编号
	430781202509110102

	
	施工企业
	湖南金兴建筑工程有限公司
	监理企业
	湖南新精诚建设项目管理有限公司

	
	设计企业
	国昇设计有限责任公司
	设计项目负责人
	曾倩

	
	勘察企业
	湖南省常德工程勘察院有限责任公司
	勘察项目负责人
	易军

	
	合同金额（万元）
	149.3194
	面积（平方米）
	

	
	发证日期
	2025年9月11日
	合同工期
	90天

	
	合同开工日期
	2025年8月20日
	合同竣工日期
	2025年11月19日

	
	建设规模
	主要包括新建挡土墙195米，维修围墙215米，每40米设置变形缝，新建排水边沟总长194米，排水边沟坡度依据现场实际情况调整，维修新城路原有雨水管网95米，检查井3座，沉泥井2座，新建新城路污水管网320米，检查井12座，更换成品水泥盖板10块，路面破除及恢复42平方米，新建拉管56米等建设内容。

	
	项目负责人
	张智峰
	项目负责人身份证号码
	43022519830803****

	
	项目负责人证书编号
	湘243131320867

	
	技术负责人
	邓静
	技术负责人身份证号码
	4307231987022****

	
	技术负责人证书编号
	B08233080700000202

	
	总监理工程师
	卢世忠
	总监理工程师身份证号码
	43078119740905****

	
	总监理工程师证书编码
	00593518

	
	单项工程1
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程2
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程3
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

	




竣工验收备案信息（对照竣工验收备案表填写）




	竣工验收备案编号
	430781202507110038-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	149.3194
	实际面积
（平方米）
	

	
	

实际建设规模


	149.3194万元

	
	实际开工
日期
	2025年9月12日
	竣工验收
备案日期
	2026年1月22日

	
	实际竣工
日期
	2025年12月10日
	结构体系
	

	
	单项工程1
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程2
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	

	
	单项工程3
	
	建筑面积（平方米）
	
	地上/下层数
	
	高度（米）
	



	



业绩技术指标
	企业名称
	湖南金兴建筑工程有限公司
	企业统一社会信用代码
	91430105MA4Q0CU44J

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	市政公用工程施工总承包贰级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	新建挡土墙195米，维修围墙215米，每40米设置变形缝，新建排水边沟总长194米，维修新城路原有雨水管网95米，检查井3座，沉泥井2座，新建新城路污水管网320米（管径DN400），检查井12座，更换成品水泥盖板10块，路面破除及恢复42平方米，新建拉管56米（管径DN400）。

	
	起始时间
	2025年9月12日
	结束时间
	2025年12月10日

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

1

